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«Комплекс диагностический DX-NT» 

Назначение комплекса — получение достоверных данных, характеризующих особенности гемодинамики в исследуемом сегменте тела, определение и количественная оценка  степени кровенаполнения в исследуемой области, сосудистого тонуса, выявление доминирующего паттерна кровенаполнения в исследуемом сосудистом бассейне.

Комплекс может использоваться для оценки состояния центрального и периферического кровообращения при острых и хронических нарушениях в различных сосудистых бассейнах, разграничения функциональной и органической сосудистой патологии. В зависимости от применяемой системы реографических отведений комплекс может использоваться для проведения реоэнцефалографических, реовазографических, реокардиографических и  реогепатографических исследований. Заложенные в режим реокардиографа методики интегральной реографии по Тищенко и трансторакальной реографии по Кубичеку в сочетании с возможностью проведения длительного мониторингового наблюдения позволяют использовать комплекс для контроля эффективности фармакотерапевтического и хирургического вмешательств. Полная атравматичность, безвредность исследований, высокая оперативность получения данных делает комплекс незаменимым как в клинической, так и в научно-исследовательской практике. 

Комплекс диагностический Спиро - СПЕКТР+
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· Высокая точность измерения объемно-скоростных параметров дыхания 

· Встроенные датчики температуры окружающей среды и атмосферного давления обеспечивают автоматическую коррекцию результатов измерений в зависимости от условий окружающей среды 

· Калибровка прибора осуществляется калибровочным шприцем большого объема (3 л) 

· Детальные обследования пациентов c приведением показателей к стандарту BTPS 

· Разборная конструкция упрощает очистку и дезинфекцию деталей прибора 

· Возможность автоматического формирования заключений с указанием типа нарушения и степени его выраженности 

· Прибор и программное обеспечение разработаны с учетом рекомендаций МЗ и Американского торакального общества (ATS) 

Программа поддерживает работу с формулами должных величин по Клементу, по стандартам ECCS, ITS и Knudson, а также позволяет устанавливать собственные формулы расчета под специфические задачи.

Многофункциональный реограф Рео-Спектр+
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4 реографических каналов с временным разделением и задаваемой программно частотой измерительного тока обеспечивают регистрацию «идеально чистой» реограммы без взаимовлияния каналов даже в условиях функциональных проб благодаря применению специальных цифровых методов обработки сигналов.

Индивидуально для каждого канала можно задать тетраполярный или биполярный режим.

Уникальный набор поддерживаемых методик (РЭГ, РЭКГ, РВГ, РОГ, РКГ, РПГ, РГГ, РРГ, РУГ) с использованием оптимальных с точки зрения качества регистрации частот измерительного тока подкрепляется огромными возможностями математических методов анализа реограмм, что позволяет производить расшифровку реограмм практически любой формы. Кроме того, ВСЕ реографические методики могут работать на одном компьютере как изолированно, так и во взаимосвязи друг с другом. В последнем случае диагностический суперэффект обеспечен! Регистрация одновременно с реограммой одного отведения ЭКГ дает возможность проводить автоматический анализ реограмм.

Высококачественная печать выбранных фрагментов реограммы и ЭКГ на обычной бумаге, а также автоматизированное формирование протокола обследования с учетом возрастных особенностей пациента.

